
**GUIDE D’INSTALLATION**

***Installation guide***

**SPÉCIFICATIONS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modèle**  **Model** | A | B | C | D | E |
| 3636 | 36 | 36 | 1 | 18 | 18 |
| 3648 | 36 | 48 | 1 | 18 | 24 |
| 3660 | 36 | 60 | 1 | 18 | 30 |
| 4896 | 48 | 96 | 1 | 24 | 48 |
| Sur mesure |  |  |  |  |  |



Instructions détaillées / *Step by step instructions*

|  |  |
| --- | --- |
| **Étape 1**  Percer un trou d’un diamètre de ± 6po dans le plancher pour le drain.  Le tuyau d’évacuation de 2 po doit dépasser de ½ po du plancher existant. Référer aux spécifications pour les dimensions D et E ou aux dimensions sur mesure.  **Attention si vous n’avez pas accès par le dessous, le drain doit être assemblé sur la base avant le collage.** |  |
| **2-** Mettre la base en place. Vérifier le niveau des installations et le positionnement de la plomberie (**NE PAS COLLER LA BASE À CETTE ÉTAPE)**. Mettre la  base parfaitement au niveau à l'aide d'un niveau à bulle. Si nécessaire insérer de petites cales pour ajuster. Laisser les cales en place et retirer la base. |  |
| **3-** Appliquer le ciment-colle sur le plancher en prenant soin de respecter les directives du fabricant. **ATTENTION DE NE PAS DÉPLACER LES CALES**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4–** Remettre la base en position, coller et insérer le tuyau de 2’’ dans le drain et visser l’anneau de serrage par le dessus. Vérifier le niveau de la base à nouveau et ajuster les cales au besoin. **ATTENTION, retirer les cales uniquement lorsque la colle aura durcie.** |  |
| **5-** Appliquer une mince ligne de silicone sur la base le long des murs.  Déposer les brides de carrelage sur le silicone puis appuyer fermement pour fixer en place. |  |
| **6–** Une fois les brides de carrelage en place, appliquer une dernière ligne de silicone sur le jointement des deux brides de carrelage. |  |
| 7- Montage final | |